

***GI HDSlim Combo***

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, до начала эксплуатации ресивера, внимательно изучите приведенные ниже инструкции по безопасности.

Пожалуйста, выполняйте все рекомендации и инструкции по эксплуатации оборудования, содержащиеся в данном руководстве.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перед началом работы обязательно прочтите данное руководство |  | Установите параболическую антенну в нужном направлении и под нужным углом.Если антенна ресивера не работает должным образом, обратитесь к своему дилеру. |
|  | Никогда не открывайте крышку. Касаться внутренних частей очень опасно из-за возможности поражения электротоком. |  | Установите устройство в горизонтальном положении. Неустойчивое положение может привести к его произвольному повреждению. |
|  | Вилка кабеля, или переходник используются в качестве отключающего устройства. Устройство должно оставаться в состоянии готовом к работе: |  | При быстром перемещении устройства из холодного в теплое помещение могут возникнуть проблемы в его работе. В таком случае отключите питание и включите его снова через 1-2 часа. |
|  | Аппарат не должен подвергаться воздействию капающей или льющейся воды. Ни какие предметы, наполненные водой, такие как вазы не должны размещаться на устройстве.  |  | Размещайте устройство в хорошо вентилируемом месте, с соответствующей температурой, защищенном от прямых солнечных лучей с низкой влажностью и в условиях низкой вибрации.  |
|  | Установите устройство в хорошо вентилируемом и не горячем месте. |  | Не размещайте тяжелые предметы на устройстве. |

# Основные Характеристики

Высокопроизводительный процессор SUNPLUS1506B

Полная совместимость со стандартами DVB-S/S2 и DVB-T/T2

Декомпрессия MPEG2 /MPEG4

Поддержка разрешения видео 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i

Два порта USB 2.0 с поддержкой USB Wi-Fi

Цифровой мультимедиа выход HDMI v1.2

Аудио/видео выход RCA

Функции PVR: запись и TimeShift

Функции Медиаплеера

Выносной ИК датчик

Низкое потребление электричества в режиме ожидания (менее 0.5Вт)

Поддержка DiSEqC 1.0,1.1,1.2 и USALS

EPG (электронный путеводитель программ)

Поддержка телетекста и субтитров VBI

Родительский контроль

Быстрый и «слепой» поиск каналов

Обновление ПО через USB

# Распаковка

Распакуйте ресивер и проверьте комплектность упаковки.

 Цифровая приставка - 1 шт.

 Пульт дистанционного управления – 1 шт.

 Кабель HDMI – 1 шт.

 Руководство пользователя – 1 шт.

 Блок питания – 1 шт.

# ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ



 **LNB IN**： Подключение спутниковой антенны (вход с LNB на цифровой тюнер)

**USB:** Подключение по USB

**L/R-AUDIO:** Подключение к ТВ/Стерео.

**VIDEO:**  Подключение к ТВ с помощью RCA (CVBS выход на TV)

**Power :**  Питание, постоянный ток, 12В DC

**HD OUT:**  Подключение к ТВ с помощью кабеля выхода HD OUT

# Пульт дистанционного управления



## Описание кнопок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Кнопка**  | **Описание**  |
| 1  | POWER  | Включает электропитание устройства.  |
| 2  | MUTE  | Кнопка выключения звука.  |
| 3  | NUMBER  | Нумерация кнопок  |
| 4  | FAV  | Список желаемых программ.  |
| 5  | AUDIO  | Вход в аудио меню для изменения языка аудио, канала и пр.  |
| 6  | TV/RADIO  | Переключение режима ТВ/радио.  |
| 7  | EXIT  | Возврат к предыдущей программе.  |
|   | PAGE+/-  | Страница вверх/вниз для перемещения по списку.  |
| 11  | INFO  | * Отобразить или скрыть информацию о программе.
* Отразить информацию о выбранной позиции находясь в режиме телегида (EPG).
* Отобразить детальную информацию о проигрываемом файле в режиме воспроизведения мультимедиа.
* Показать информацию о записи или списке записей находясь в режиме записи.
 |
| 12  | MENU  | Вход или выход из основного меню.  |
| 13  | EXIT  | Выход из текущего меню.  |
| 15  | EPG  | Вход на страницу телегида .  |
| 16  | LEFT/RIGHT  | * Кнопки перемещения Влево/Право.
* Уровень громкости Больше/Меньше.
 |
| 17  | UP/DOWN  | • Кнопки перемещения Верх/вниз • Следующий/предыдущий канал.  |
| 18  | SUBTITLE  | Вход в меню выбора субтитров.  |
| 19  | Красная функциональная кнопка  | * Переключение суточных и недельных режимов находясь в режиме телегида.
* Блокировка или разблокировка выбранной программы в состоянии управления программами.
* Удаление всех запланированных программ находясь в списке запланированных программ.
 |
| 20  | Зеленая функциональная кнопка  | * Планирование или запись текущих программ, находясь в режиме телегида.
* Удаление выбранных программ находясь в управлении программами.

• Удаление программы находясь в списке запланированных программ.  |
| 21  | Желтая функциональная кнопка  | * Переход на предыдущий день находясь в недельном режиме телегида.
* Игнорировать выбранную программу находясь в управлении программами.
* Редактировать выбранную программу находясь в списке запланированных программ.
 |
| 22  | Синяя функциональная кнопка  | * Переход к следующему дню, находясь в недельном режиме телегида.
* Переименовать выбранную программу находясь в управлении программами.
 |
| 25  | REC  | Запись текущей программы во время проигрывания на весь экран.  |
| 26  | STOP  | * Остановить воспроизведение мультимедиа.
* Остановить запись.
 |
| 27  | PLAY  | Проигрывать мультимедийные файлы.  |
| 28  | PAUSE  | * Пауза воспроизведения мультимедиа.
* Включить функцию сдвига по времени в режиме записи или в режиме Пауза.
 |
| 29  | F.R & F.F  | * Увеличить или уменьшить масштаб при просмотре изображений.
* Быстрая перемотка или переход вперед в режиме воспроизведения мультимедиа.
 |
| 30  | PREV & NEXT  | Переход к предыдущим или следующим медиа файлам для проигрывания в режиме воспроизведения мультимедиа.  |

# Общее описание работы ресивера

В этом руководстве вы найдете, что ежедневная работа вашего ресивера основана на дружественном интерфейсе и меню пользователя. Эти меню помогут вам получить максимальную отдачу от вашего устройства, проведя вас через процесс установки, организации каналов, просмотра и использования множества других функций. Все функции могут быть реализованы используя кнопки на пульте дистанционного управления. Пожалуйста, помните, что новое программное обеспечение может изменить функциональность ресивера. Если вы начинаете испытывать какие-либо трудности в эксплуатации устройства, пожалуйста, сверьтесь с соответствующим разделом руководства, включая устранение неполадок, или свяжитесь с вашим дилером, сервисным консультантом для клиентов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Пожалуйста, помните, что новое программное обеспечение может изменить функциональность вашего ресивера. Фото функция и пояснения даны в данной спецификации только для примера. Если в ней обнаружена какая-либо ошибка, обратитесь к производителю.

Данный раздел описывает установку ресивера. См. руководства по установке наружного оборудования, такого как параболическая антенна. При добавлении нового оборудования, сверяйтесь с соответствующими разделами руководства по монтажу.

#  ПЕРВЫЕ ШАГИ

1. Подключите разъемы кабелей питания к ресиверу, вспомогательному оборудованию и розеткам электропитания, а затем включите устройства.
2. Выберите режим HD OUT на телевизоре.
3. Ресивер поставляется с предварительно запрограммированными ТВ каналами и может быть использован сразу. Если нужный ТВ канал предварительно не запрограммирован, то в меню установки включите поиск каналов.

**Предостережение!**

Проверьте подключения, работоспособность оборудования и антенны до включения ресивера в сеть электропитания.

# Рабочие режимы и структура меню

## Рабочие режимы

В настоящее время система имеет два рабочих режима: Режим DTV и режим Multimedia. В режиме DTV вы можете смотреть оцифрованные ТВ программы. В режиме Мультимедиа вы можете воспроизводить мультимедийные файлы и запускать игры, открывать файлы записей, управлять дисками и пр.

При включении питания система автоматически входит в режим DTV.

## Структура меню

Рисунок ниже отражает структуру основного меню системы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Режим DTV  |

 | Основное МенюУстановкаКанал ПредпочтенияУстановкиМультимедиа |
|

|  |
| --- |
| Режим Мультимедиа |

 |

 Структура основного меню

## Меню установки

**Установка**

Настройки антенны

Список спутников

Список транспордеров

Настройки мотора поворота антенны

Ограничение по настройкам

 Меню установки

## Меню каналов

**Канал**

Менеджер канала

Любимый список

Настойка канала

Удалить все каналы

 Меню каналов

## Меню предпочтений

**Предпочтения**

Язык OSD

Прозрачность OSD

1-е

 Предпочтительные субтитры

2

-е

 Предпочтительные субтитры

Для плохо слышащих

1

-е

 Предпочтительное радио

2-

е

 Предпочтительное радио

Конфигурация PVR

 Меню собственных настроек

## Меню установок

**Установки**

Таймеры

Блокировка от детей

Дата, время

Сброс до заводских установок

Обновление

Версия

Автоматическое ожидание

AV

 Меню настроек системы

## Меню мультимедиа

Мультимедиа

Настройки мультимедиа

**Мультимедиа**

 Меню мультимедиа 1

**Мультимедиа**

Кино

Музыка

Фото

Менеджер записи

Менеджер диска

Эл.книга

 Меню мультимедиа 2

